
Router Huawei CPE B593

## Allacciamento del Router alla rete

1. Collegare i cavi come nella figura. Il cavo giallo va nello switch ethernet  
   
2. Accendere il Router con il pulsante sul fianco  
   
3. Attendere l’allacciamento alla rete (richiede alcuni minuti)  
    In accensione  
    WiFi abilitato  
   Viola fisso = SIM non riconosciuta (attendere)  
   Rosso fisso = non connesso alla rete (attendere)  
     
   Segnale a livelli +  
   Blu->LTE |Verde->UMTS | Giallo -> GSM  
   = Collegamento OK
4. Se non dovessero esserci porte ethernet (cavo giallo) disponibili  
   WiFi: **asti-ticino**  
   Password: ***vedi scatola gialla***

**UTILIZZARE LA CONNESSIONE UNICAMENTE PER GLI SCOPI DI INVIO DATI DI CLASSIFICHE, NON PER USO DI SVAGO.**

## Ricarica credito SIM

https://cockpit.swisscom.ch/


**Se non si accede tramite router il sistema chiede il numero di cell.  
(079 284 55 31) e manda una password alla SIM per poter procedere.   
Se ci si collega attraverso il router, si arriva direttamente alla pagina a lato:**

## Costi

Il traffico dati costa fino a massimo 2.-CHF/giorno e si ha a disposizione 100Mb/Mese alla velocità di 1Mb/0.5Mb

**NON LASCIARE SCADERE IL CREDITO A 0.-CHF !!!**

## Controllo messaggi SMS (ricezione dei report di costi)

1. Effettuare il login sul router all’indirizzo (solo se allacciato alla rete ethernet – NO WiFi)  
     
   **http://192.168.1.1**
2. Username: **admin**  
   Password: ***vedi scatola gialla***
3. L’icona in alto a destra mostra la presenza di un messaggio nuovo nonletto
4. Menu principale SMS  
   
5. Visionare i messaggi  
   